혼합 벽체의 전단내력 성능

Strength Property of Mixed Wooden Wall System

- 제목은 12포인트 영문 또는 국문-영문 병기, 국문은 바탕체, 숫자 및 영문은 Times New Roman

- 줄간격 160, 가로(세로, 위, 아래) 여백 20, 머리말(꼬리말) 10

페이지 삽입은 개별 파일에서는 하지 말 것.

이상준, 심국보, 박문재

Sang-Joon Lee, Kug-Bo Shim, Moon-Jae Park

국립산림과학원 임산공학부

(Dept. of Forest Products, Korea Forest Research Institute)

(10포인트, 발표자 및 소속은 영문 또는 국문-영문 병기, 포스터 주발표자에는 밑줄)

(2줄 여백)

<Abstract> (짙게)

요약은 반드시 200∼400단어 범위 내에서 영문으로 작성하며, 연구 배경, 방법 및 주요 결과에 대해 서술한다. 전체 논문 분량은 4∼6페이지로 한다.

(2줄 여백)

1. 서론 (짙게)

국내의 목조건축 수요 증가와 대형 목조건축물에 대한 연구 개발이 진행되고 있는 현 시점에서 도시 목조화를 위한 올바른 방향을 모색하고자 국립산림과학원과 (사)한국목재공학회, (사)대한건축학회가 공동으로 국내외 전문가를 모시고 제1회(2009년) 개최에 이어 금년 제4회 목조건축국제심포지엄(ITCS 2015)을 개최하고자 합니다. 이번 행사는 유럽, 북미 및 일본 등지의 목조건축 관련 요소기술과 경험을 공유하고, 목조건축 관련 산업, 대학, 연구기관의 전문가들이 함께 모여 우리나라 목조건축 활성화를 위한 의견을 심도 있게 나눌 수 있는 계기가 될 것입니다.

이번 행사에서는 전문가의 주제발표 및 여러분들의 연구결과를 공유할 수 있는 포스터 전시발표 시간을 마련하였습니다. 금번 행사가 보다 내실 있게 진행될 수 있도록 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

(1줄 여백)

2. 재료 및 방법

연구에 사용된 재료, 방법, 분석, 평가 등의 사항에 대해 설명.

(1줄 여백)

3. 결과 및 고찰

시험 결과 및 고찰, 연구계획 등에 대해 서술하며 그림과 표는 영문으로 작성.

그림과 사진은 선명한 것으로 한다.

Fig. 1. Shear properties of tested frame and shear wall.

(그림과 표는 1줄 여백, 본문과도 1줄 여백)

Table 1. Shear strength of each specimen.

Specimen	Pmax (kN)	2/3Pmax (kN)	Py (kN)	P120 (kN)	PS (kN)	P0 (kN)	Wm
Frame	11.6	7.7	6.7	3.0	3.4	3.0	-
NSW	67.0	44.7	32.8	30.7	26.0	26.0	2.5
SIP	70.8	47.2	43.9	41.6	31.1	31.1	3.0
NSW, non-SIP wall; Pmax, maximum strength; Py, yield strength; P120, strength at 1/120 rad.; PS, specific structural strength; P0, standard allowable strength; Wm, shear wall factor

(1줄 여백)

4. 결론

결론은 생략 가능하나 서론, 재료 및 방법, 결과 및 고찰의 형식은 최소한 유지할 것.

(1줄 여백)

<참고 문헌> (참고 순서대로 나열)

1. 한국표준협회. KS F 2154. 경골 목조 전단벽의 전단 시험 방법 (2006).

2. 황권환, 박주생, 박문재. 프리컷 방식을 적용한 기둥-보 공법의 수평전단내력. 목재공학. 35(6) : 1〜12 (2007).

3. 日本建築学会(AIJ). 木質構造設計規準·同解説ー許容応力度·許容耐力設計法ー (2006).