차량용 목조교량 워크숍

- 국내 최초의 지간 30m 목조 아치 트러스교 -

	추 진 배 경
○ 교량 등 대형 목구조 설계 및 시공에 관한 국내 기술력 확보를 위한 연구과제의 일환으로 차량용 목조교량 실대시험체에 대한 재하 성능평가 수행 ○ 실대시험체에 대한 성능평가 완료 후 미천골자연휴양림에 국내 최초의 차량용 목조교량 (교장 30m, 2차선의 1등교) 설치 추진

□ 워크숍 개요

○ 일    시 : 2012년 7월 3일(화) 13:30~16:00

○ 장    소 : 명지대학교 하이브리드구조실험센터 대회의실 (경기 용인)

○ 주    최 : 국립산림과학원, 하이브리드구조실험센터

○ 후    원 : 산림청, 명지대학교, 대한토목학회, 한국목재공학회, 한국도로교통협회

□ 참석범위 (100명 내외)

○ 국토해양부 및 산림청, 지자체 시설관련 담당자

○ 토목(교량) 설계분야 학계 및 업계 관계자

○ 목재분야 학계 및 업계 관계자

□ 주요 내용

○ 차량용 목조교량 실대시험체 재하실험 견학

○ 차량용 목조교량 세미나 (5주제)

Part 1 목교의 설계 : 목재 관련 기술현황, 시험체 설계, 설계기준

Part 2 목교 실대시험 : 시험체 제작과정, 실대시험 결과

□ 기대 효과

○ 토목 분야에서의 목재 활용에 대한 인식 제고 및 설계기준 반영을 위한 기반 조성

○ 대형 목구조 설계 및 시공기술에 대한 신뢰 확보를 통해 국산재의 고부가가치 장기이용 수요처 개발 및 확대

□ 세부일정

시 간	프 로 그 램	비 고
13:30-14:00	등록 및 실대시험체 재하실험 견학	판넬 전시
14:00-14:20	사업경과 소개	사회자
	개회사	국립산림과학원장
	환영사	하이브리드구조실험센터장
	축 사	한국목재공학회장 대한토목학회장
Part 1. 목재기반 교량부재 개발 및 설계
14:20-14:35	목조교량 실연과 관련된 기술 현황	국립산림과학원 김광모 박사
14:35-14:50	구조해석을 통한 실대시험체 설계	(주)서영엔지니어링 서석구 부사장
14:50-15:05	목조교량의 설계기준	서울대학교 박원석 박사
Part 2. 실대시험에 의한 목조교량 성능 검증
15:05-15:20	목조교량 실대시험체 제작	(주)경민산업 이한식 대표
15:20-15:35	실대시험체 정적실험 및 피로실험	하이브리드구조실험센터 심낙훈 박사
15:35-15:50	종합 토론	사회자
15:50	폐 회